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OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGÓLNE 
Droga gminna wewnętrzna działki nr ewid. 16, 17 m. Helenów Trębski 

· jezdnia – bitumiczna szerokości 3m

· pobocza – gruntowe 1m 

· chodniki – brak 

· ruch lokalny pieszych i samochodowy

· zarządca –   Gmina Szczawin Kościelny
· zarządzający ruchem – Wójt Gminy Szczawin Kościelny
II. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 16 I ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 17 ZRAZ ZE WJAZDAMI W MIEJSCOWOŚCI HELENÓW TRĘBSKI GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY”. 
III. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
Droga objęta opracowaniem wewnętrzna zlokalizowana na działkach nr ewidencyjny 16, 17 w miejscowości Helenów Trębski gmina Szczawin Kościelny jest w zarządzie Wójta Gminy Szczawin Kościelny, zarządzającym ruchem na w/w drodze jest Wójt Gminy Szczawin Kościelny. Po drodze objętej opracowaniem  odbywa się ruch lokalny generowany przez mieszkańców i osoby dojeżdżające do posesji zlokalizowanych przy drodze. Ze względu na charakter drogi ruch po nich się odbywający jest mały. 
IV. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
Ze względu na przebudowę drogi wewnętrznej  zlokalizowana na działkach nr ewidencyjny 16, 17 w miejscowości Helenów Trębski gmina Szczawin Kościelny w projekcie zaproponowano oznakowaniu pionowe. Projektowane oznakowanie  przedstawiono na załączniku graficznym – rysunkach 1, 2, 3, 4. 

 V. ZASADY OGÓLNE
Do oznakowania należy stosować znaki małe lub mini odblaskowe, lica wykonane z folii I generacji.

Wysokość ustawienia znaków 2,00 m w terenie zabudowanym, mierząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu nawierzchni, na chodnikach 2,20 m w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych ø 60 mm. Projektowane znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
VI. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. ustalenia z wykonawcą,

2. wizja w terenie,
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024  poz. 1251),
4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2025  poz. 889),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.2022 poz. 1518, ze zmianami),
6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2022 poz. 2372), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 24 marca 2017 r. (Dz. U. 2017  poz. 784),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2022 poz. 2377).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do : 30.12.2026r.
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